报价须知

湖南湘澧盐化有限责任公司盐硝厂的3台无油空压机出现了一些报警提示，为了保障设备的正常运转，满足公司正常生产，现对空压机进行维护保养，项目内容见报价须知，进行比价采购确定维护保养单位。

**一、工程概况**

1工程名称：盐硝厂设备大修维护项目(2025年度无油空压机维保)

2保养内容：

项目包含以下设备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 空滤芯 | 1635040800 | 6 | 个 |
| 2 | 油滤芯 | 1614874700 | 6 | 个 |
| 3 | 冷却剂 | 2908850101 | 14 | 桶 |
| 4 | 呼吸器保养包 | ZT110-132 | 3 | 套 |
| 5 | 进气阀保养包 | ZT110-132 | 3 | 套 |
| 6 | 中冷排水阀保养包 | ZT110-132 | 3 | 套 |
| 7 | 后冷排水阀保养包 | ZT110-132 | 3 | 套 |
| 8 | 单向阀保养包 | ZT110-132 | 3 | 套 |
| 9 | 温度传感器 | ZT110-132 | 2 | 个 |
| 10 | 加卸载电磁阀 | ZT110-132 | 6 | 个 |
| 11 | 排污电磁阀 | ZT110-132 | 3 | 个 |
| 12 | 积碳清洗剂 | 2906385500 | 1 | 桶 |
| 13 | 冷却器翅片清洗剂 | / | 1 | 桶 |
| 14 | 电机润滑脂 | / | 3 | 支 |
| 15 | 扩散器 | DN125 | 4 | 个 |
| 16 | 管道过滤器芯 | / | 6 | 支 |
| 17 | 控制器 | 变频机 | 1 | 台 |
| 18 | 气动阀总成 | DN25 | 1 | 台 |
| 19 | 油冷却器 | ZT110-132 | 1 | 个 |
| 20 | 接触器 | AX185-30 | 2 | 个 |
| 21 | 辅助触点 | CAL18X | 8 | 个 |
| 22 | 干燥剂 | 三氧化二铝 | 900 | 公斤 |

3、保养过程中的全部安全责任由施工方负责，如出现安全事故皆由施工方自行负责。

4、保养范围

4.1每3个月进行一次例行检查。

4.2保养时间到进行定期消耗品、易损件的更换。

4.3设备的清洁、检测。

5、年度保养具体内容：

5.1每3个月例行检查项目:

5.1.1出口压力检查、登记；需要时调整压力。

5.1.2出口温度检查、登记；需要时检查或清洁后部冷却器。

5.1.3运转时间登录。

5.1.4负载时间登录。

5.1.5油温度检查、登记；需要时检查或清洁机油冷却器。

5.1.6润滑油检查、添加或更换。

5.1.7进气过滤器滤芯检查、清洁或更换。

5.1.8油过滤器滤芯检查、清洁或更换。

5.1.9油气分离器检查或更换。

5.1.10环境温度登记。

5.1.11马达表面温度检查、登记。

5.1.12马达电流检查、登记。

5.1.13皮带张力检查或更换。

5.1.14机台内部各管路（油路、气路）线路、电器检查或紧固，需要时更换。

5.1.15机台内部各电磁阀检查或更换。

5.1.16冷却器检查或清洁。

5.1.17干燥机检查、登录。

5.1.18干燥机散热检查或清洁。

5.1.19各自动排水检查或更换。

5.1.20储气罐排水检查。

5.1.21精密过滤器滤芯检查或更换。

5.1.22各电气接点检查上紧、功能测试。

5.1.23依检查时之状况提出必须实施之保养工作及建议。

6、维护办法：

6.1本报价须知所载各项设备及组件，乙方在合约期限承担维护之责,确保机器保持良好之状况,其维护内容包括:

6.1.1巡回检查：每3个月执行一次。

6.1.2：定期维护：甲方依总运转时间定期更换消耗性零件，由乙方提供零件。甲方需购买零件则按合同报价单供货，且乙方确保正常使用可达到报价单所列使用时数。

6.1.3故障维修：当甲方发现设备有故障时，乙方应于接到甲方电话通知维护时间起24小时内到达甲方现场，应全力维修。如有特殊情况，双方协商解决。

6.1.4保养记录：乙方于设备现场提供维护记录设备运行状况，运行记录甲乙双方各保存一份。每次的维护或维修记录也须经甲乙双方技术负责人签名确认，各自留档一份。乙方对维护的设备建立完整的电子维护档案（包括每台设备的每次维护时间、维护费用、维护内容及更换配件等），并于每月30日转发甲方备案。

7、责任范围：

7.1乙方对甲方设备进行维护时不再另行收取其它人工费用（空压机主机大修和常规保养及故障处理所需更换配件除外）。

7.2乙方对设备进行定期维护时应提前告知甲方所需时间，以便甲方配合。

7.3甲方在维护期限内不得擅自修理或私自改装机器或附属设备。

7.4保养设备所有位置以签约时间为准，若在合约期内更换地点，甲方须事先通知乙方。

8、维护保养中定期更换的消耗品、易损件必须为阿特拉斯.科普柯公司生产的正品。

9、招标控制价：240682元

**二、递交报价资料的要求及条件**

1.保养单位按要求填写的报价函。

2.保养单位必须提供相应资质证明，具备承担该项目的资质（营业执照含空压机或设备维修保养等内容）。

3.针对本项目的文件上必须盖单位公章、侧面齐缝章，并且一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

**三、现场踏勘**

1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

**四、竞争性谈判评审方式**

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

2、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

**五、报价资料递交地点和截止时间及比价方式**

1、综合评定资料递送地点及截止时间：参与比价招标的单位于2024年5月12日15时前将资料递交至湖南省湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。

2、比价方式及时间：①湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司相关规定成立评标小组②2025年5月12日15：30时，由工作人员现场拆封各单位报价资料，评标小组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果。

3、中标方确定后，招标人通知中标方签订施工合同和安全协议。中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

**六、付款方式**

合同生效后7个工作日内，买方向卖方支付签约合同价的30%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款并主张违约责任；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。卖方具备发货条件，且经买方确认，卖方开具100%金额的13%增值税专用发票正本一份，买方支付卖方合同价格的30%。设备调试、试运行168小时验收合格，买方签署验收合格证明后7个工作日内，买方向卖方支付合同价格的30%。买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期（卖方承诺的质保期）届满证书并经审核无误后7个工作日向卖方支付合同价格的10%。

**七：其他**

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司更据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。

**报价函**

工程名称：2025年度无油空压机维保

建设单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

报价单位名称：

工程报价（含税13%小写）： （人民币）

（含税13%大写）： （人民币）

报价单位（盖章）：

（签字）：

联系电话:

2025年 月 日