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第一章 采购公告
一、采购条件
湘澧盐化有限责任公司《湘澧盐化提质升级技术改造项目—循环流化床锅炉升级改造》项目已由津市市发展和改革局(津市市国防动员办公室）以津发改投【2024】156号批准建设，项目业主为湖南省湘澧盐化有限责任公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，现采用询比采购方式，采购本项目施工监理服务。
二、采购公告发布媒介
本采购公告在湖南省湘澧盐化有限责任公司官网和湖南盐业集团有限公司官网发布。发布时间：2026年 10月 21 日。
三、项目概况
项目名称：
湘澧盐化提质升级技术改造项目—循环流化床锅炉升级改造--监理服务
项目地点：湖南省湘澧盐化有限责任公司生产区内
项目简介：
[bookmark: ZB06aa5c36a16370656993346b1456b22d]1、本项目采用E+PC方式新建一台130t/h中温中压（3.82Mpa、450℃）循环流化床锅炉及附属系统，替代现有2×75t/h中温中压循环流化床锅炉；配套新建锅炉及锅炉房、锅炉房载客电梯、除尘输灰系统、给煤系统、风烟系统、汽水取样及加药加氨系统，延伸已有SNCR脱硝系统、输煤系统、输渣系统，改造并延伸给水除氧系统、主蒸汽系统，利用现有渣库、灰库及脱硫系统，配套锅炉先进控制系统等；本项目总建筑面积3214.2平方米，建筑层数5层，建筑总高度29.15米。
2、本项目概算投资额：5224.8万元；其中：建安费约2000万元，设备费约3100万元，工程建设其他费用（含设计）约100万元。
四、监理范围及服务工期
1、监理服务范围：包括工程准备阶段、施工阶段（土建工程、地基处理、设计变更及签证审查、设备材料到场验收、校验，建筑安装工程包含但不限于：给排水、管道安装、防腐绝热、机械设备安装、电气安装、自动化仪表、电信及控制系统安装、公用工程及附属工程等）、试运行及性能考核阶段、缺陷责任期的监理服务。具体工作内容包括对该项目实施中的质量控制、进度控制、投资控制、协助施工图审查、安全及文明施工管理、农民工工资支付管理、工程合同管理、信息管理、竣工结算审计配合及协调相关单位关系、过程资料的收集、整理等，详见第三章采购人要求。
2、监理服务工期：自监理合同生效之日起至工程缺陷责任期满。其中施工阶段工期约为12个月，缺陷责任期为24个月。
五、资格要求
1、响应人必须具有独立法人资格，营业执照在有效期内；2024、2025年度财务状况良好；
2、响应人具备房屋建筑工程监理乙级和机电安装工程乙级及以上资质，或具备房屋建筑工程监理乙级和电力工程监理乙级及以上资质，或具备工程监理综合资质。并在人员、资金等方面具备相应的工程监理能力；
3、总监理工程师具有住房和城乡建设部颁发的国家注册监理工程师证书；
4、响应人近三年在信用中国网站查询未被列入失信被执行人名单和国家企业信用信息公示系统查询未被列入严重违法失信企业名单。
六、报价
1、本项目监理服务费控制价：人民币 74 万元。超过控制价的报价无效，响应文件将被否决。
2、本项目实行总价包干，采用一次性报价，报价人应充分考虑监理成本增减等各种风险因素。
3、报价总额已包含：①税金（增值税，税率6%）；②满足日常工作要求配置的软件及硬件等设备费用；③派驻现场监理人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险费用；④办公人员及实验室等用房、食宿、交通、通讯的费用；⑤试验检测仪器设备及试验检测等相关费用；⑥完成本项目监理工作的劳务费、技术服务费以及监理范围内可能发生的其他费用。
七、响应文件递交
1、响应文件递交：正、副本各1份，胶装；含全部内容U盘1个（PDF版）；响应文件密封完好，按第四章“响应文件封面格式”加贴封面。
2、递交截止时间：2026年 11 月 02 日  09:00前
3、递交地点：湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区-湘澧盐化采购部  
4、收件人：赵女士（13677462986）    
八、响应文件评审
1、2026年 11 月 02 日 09：00准时开始评审。
2、采购人按照湘澧盐化有限责任公司询比采购相关程序及办法，成立评审委员会，组织开标和评审；根据评审结果推荐成交人。
九、合同授予
1、履约担保：额度为合同总额5%，合同生效后7个工作日内，以现金方式提交；合同生效至项目竣工验收报告签署的期间内，监理单位无违约行为，履约担保以现金方式退回。
2、响应人收到“成交通知书”10个工作日内与采购人签订合同、安全协议及廉洁协议。
3、采购人定标前，认为有必要将对成交人的资格及业绩等情况进行实地考察。若发现有弄虚作假等行为，取消成交候选人资格，还将此行为按照有关规定报有关部门处理。
4、以住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）为蓝本及本项目实际签订合同。
十、价款支付
1、 监理合同生效后7个工作日内支付合同价款的15%；
2、 监理单位进驻现场开展工作后，每3个月支付一次；至工程项目全部具备试运行条件，支付至合同价款的70%；
3、 168h试运行验收合格，竣工验收报告已签署，支付至合同价款的90%； 
4、 项目性能验收达标，性能验收报告已签署，支付至合同价款的97%；
5、 配合完成项目工程结算审计，施工单位缺陷责任期满并签署工程质保验收证明，7个工作日内付清价款。
十一、监督
本次采购受湘澧盐化片区纪检监察组的监督。
十二、联系方式
采购人：湖南省湘澧盐化有限责任公司
地址：湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区
联系人：刘先生 13511195748、 赵女士 13677462986 
[bookmark: _GoBack]2026年10月21日
第二章 评审方法

一、评审办法
1、评审办法：综合评分法。
2、评审步骤：
2.1满足资格评审标准和符合性评审标准的响应文件进入下一轮评审。
2.2评审委员会对满足采购文件实质要求的响应文件，按本综合评分法进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。综合评分相等时，以响应报价低的优先；响应报价也相等的，以技术评分（即资信业绩评分和服务方案评分）评分高者优先；若响应报价、技术评分相同的，由评审委员会以记名投票方式确定。
二、评审因素
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格评审标准
	营业执照
	具有独立法人资格，营业执照在有效期内

	
	
	法定代表人或/和授权代理人身份证明
	有效的法定代表人身份证明（附身份证复印件）；如授权代理人响应，还需提供法定代表人的授权委托书（附代理人身份证复印件）

	
	
	财务状况
	2024、2025年度财务状况良好

	
	
	资质等级
	具备房屋建筑工程监理乙级和机电安装工程乙级及以上资质，或具备房屋建筑工程监理乙级和电力工程监理乙级及以上资质，或具备工程监理综合资质。

	
	
	总监理工程师
	具有住房和城乡建设部颁发的国家注册监理工程师证书（房屋建筑或机电安装或电力工程）

	
	
	企业信誉
	近三年在信用中国网站查询无失信被执行人记录和国家企业信用信息公示系统查询无严重违法失信企业名单记录

	2
	符合性评审标准
	响应文件的包装密封
	包装及密封良好；正、副本各1份，胶装；含全部内容U盘1个（PDF版）；按第四章“响应文件封面格式”加贴封面。

	
	
	响应人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	响应文件
	符合第四章“响应文件格式”的要求

	
	
	报价函
	符合第四章第二条“报价函”的要求

	
	
	监理服务期限
	响应第一章第四条“监理服务工期”要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值
	分值构成
	响应报价：60分
资信业绩：20分
服务方案：20分

	
4
	基准价
	基准价计算方法
	所有有效报价的加权平均价为基准价。

	
	偏差率
	偏差率计算公式
	报价偏差率（X），X＝（响应报价－基准价）/基准价×100%

	
	报价得分
	内插法取值计算，保留小数点2位
	偏差率X＞0，得分=60-｜100X｜

	
	
	
	偏差率X=0，得分=60

	
	
	
	偏差率X＜0，得分=60-｜100X/2｜

	5

	资信业绩评分标准
（20分）
	响应人类似项目业绩
（10分）
	①响应人承担过单项工程投资总额不少于2500万元类似项目（房屋建筑和机电安装/房屋建筑和电力工程）工程监理业绩的，每个计2.5分，最多计10分；未提供的计0分。
②考核依据：提供中标通知书、合同协议书等可以作为考核依据资料的复印件。
③考核期限：响应截止时间前60个月内。
注：提供相关业绩证明材料复印件并加盖响应单位公章。

	
	
	项目负责人或总监理工程师业绩
（5分）
	①以项目负责人或总监理工程师身份，承担过单项工程投资总额不少于2500万元类似项目（房屋建筑和机电安装/房屋建筑和电力工程）监理业绩，每个计2分，最多计4分。未提供的计0分。 
②项目负责人或总监理工程师同时具备机电安装或电力工程的高级职称或其它注册资格证的，每个计0.5分，最多计1分；
③考核期限：响应截止时间前60个月内。
注：项目负责人业绩考核依据（如合同协议书）须体现项目负责人姓名，证明材料复印件须加盖响应单位公章。

	
	
	项目监理部
（3分）
	项目监理部配备人员中：
①项目监理部配备人员不少于4人。
②房屋建筑和机电安装（或电力工程）专业工程师至少各1人，其中：
1.两个专业工程师都具有中级及以上职称的，每个计1.5分，最多计3分；
2.只有一个专业工程师具有中级及以上职称的，计1.5分；
3.都不具有中级及以上职称的，计0分。
注：提供职称证书复印件并加盖响应单位公章。

	
	
	获奖情况
（2分）
	①响应人在监或完成监理项目荣获地市级及以上奖项的每项计1分，最多计2分。
②考核期限：响应截止时间前60个月内。
注：提供获奖证书复印件并加盖响应单位公章。

	6
	服务方案评分标准
（20分）
	监理服务方案
（6分）
	①监理服务方案符合项目实际需求、有针对性，经济、实用、合理、完善的。计4-6分； 
②监理服务方案较全面，能满足项目实际需求。计2-4分； 
③监理服务方案不能满足实际需求。计0-2 分。

	
	
	服务质量、进度等保证措施（4分）
	①质量、进度保障措施安排合理、周密、全面，计3-4分； 
②质量、进度保障措施一般的，计2-3分； 
③质量、进度保障措施较差的，计0-2分。

	
	
	服务安全保证措施
（4分）
	①服务安全保证措施合理、周密、全面，计3-4分； 
②服务安全保证措施一般的，计2-3分； 
③服务安全保证措施较差的，计0-2分。

	
	
	服务工作重点、难点分析（4分）
	①对本项目重点、难点分析到位，有详细的处理措施，且处理措施合理可行，计3-4分；
②一般计2-3分；
③较差计0-2分。

	
	
	合理化建议（2分）
	能够针对工程的实际情况，结合近远期相关工程，提出合理、可行的相关建议。横向对比最优者计2 分，次之计 1-2 分，其余情况酌情计0-1 分。





















第三章 采购人要求
一、监理要求
1.项目概况
本项目采用E+PC方式新建一台130t/h中温中压（3.82Mpa、450℃）循环流化床锅炉及附属系统，配套新建锅炉及锅炉房与载客电梯、除尘输灰系统、给煤系统、风烟系统、汽水取样及加药系统，延伸SNCR脱硝系统、输煤系统、输渣系统、主蒸汽系统、改造延伸给水除氧系统，利旧现有渣库、灰库及脱硫系统，配套锅炉先进控制系统；替代现有2×75t/h中温中压循环流化床锅炉。主厂房总建筑面积3214.2平方米，建筑层数5层，建筑高度29.15米。
2.服务范围及内容
监理服务范围：包括但不限于工程准备阶段、施工阶段（土建工程、地基处理、设计变更及签证审查、设备材料到场验收、校验，建筑安装工程包含但不限于：给排水、管道安装、设计优化进行界定、机械设备安装、电气安装、自动化仪表、电信及控制系统安装、防腐绝热、公用工程及附属工程等红线范围内工程）竣工验收、试运行及性能考核阶段、缺陷责任期的监理服务。
具体工作内容包括对该项目实施中的质量控制、进度控制、投资控制、协助施工图审查、安全及文明施工管理、农民工工资支付管理、工程合同管理、信息管理、竣工结算审计配合及协调相关单位关系、过程资料的收集、整理等；协调项目建设各方及相关单位的工作包括但不限于：①定期组织召开工地例会，参与图纸会审专题会等，跟进工程图纸的设计交底；②组织对工程项目各阶段质量、安全文明、进度、合同、信息、档案、结算审计等的管理和控制；③负责组织工程预验收和备案，处理施工过程中的设计变更、工程签证和工程索赔等；④审查现场实际工程量及工程进度款支付申请和工程结算，配合工程决算和审计工作；⑤协助采购人风险管控，利用自身专业技能最大化维护采购人的利益；⑥验收及确认项目建设过程中的工程计量，尤其是隐蔽工程、特殊措施工程、变更工程、签证工程、索赔或被索赔工程，并及时收集有效的影像资料（施工前、中、后）及详细的工程量计算式；⑦协调完成项目性能考核验收，归档竣工资料图纸工作等。
3.工期控制目标
以本项目各单项或单位工程的工程承包合同中所确定的施工工期为工期控制目标。
4.质量控制目标
以本项目各单项或单位工程的工程承包合同中所确定的质量标准为质量控制目标。
5.人员配置
①拟任总监理工程师具有住房和城乡建设部颁发的国家注册监理工程师证书；项目监理部监理人员不少于4人。专业监理工程师要求不少于2人（房屋建筑专业、电力或机电工程专业），监理工程师、监理员、资料员配置合理；根据项目进展，在不同时期合理调整专业人员配置；采购人有权要求服务单位根据现场实际情况增配人员。
关键岗位人员应持有相应的岗位资格证书：a、拟任总监理工程师应具有国家注册监理工程师证书；b、拟任专业监理工程师应具有国家注册监理工程师证书或湖南省总监理工程师代表证书或专业监理工程师培训合格证书；c、监理员具有国家注册监理工程师证书或湖南省总监理工程师代表证书或专业监理工程师培训合格证书或监理员培训合格证书。
②响应人配备的监理部关键岗位人员不得同时在其他建筑工程项目中任职。
二、其他要求
1.人员办公、食宿及工作要求
①办公所需设施及其他低值易耗品由响应成交人自行负责购买。
②监理部服务人员不得与工程承包单位同吃同住。
2.作息时间
①监理现场管理人员作息时间应与工程承包单位一致，在正常工作日工作时间以外应根据工程施工情况安排，夜间施工必须有1人值班，并做到24小时有监理工程师值班，确保能及时处理发生的问题。
②总监理工程师每月在施工现场不少于22天，专业监理工程师和监理员每月在施工现场工作不少于26天。
3.旁站制度
①在旁站项目开始前4小时安排好旁站人员，旁站人员事先做好培训，制定旁站检查内容和记录要求。
②在旁站过程中，监理人员应随施工不间断进行检查，发现问题及时处理，对较为严重的质量、安全隐患等应立即报告总监理工程师和建设单位，待隐患处理完成后方可继续施工。必要时，征得建设单位同意后发出停工令。
③旁站记录要真实、全面，保持记录的连续，不得编造假记录，一经发现按违约处理。
4.内业管理
①进场后，应按照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建设工程承包合同、工程建设强制性标准规范、相关监理规范及建设单位的要求，结合工程实际，编制包括质量、安全、进度等监理内容的项目监理规划；按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则，明确质量安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。
②应记录好监理日志，对日常工作做好详细记录，并与旁站记录相对应。安全监理日志需对发现的危险源进行描述，对处理措施以及处理结果进行闭环。
③应主持召开每周不少于1次由建设单位、监理单位和承包单位参加的监理例会，针对工程质量、安全、进度、造价、采购等事宜进行协调管理，作好会议记录，并及时向参会单位发放会议纪要。
④每月5日前向建设单位报送上月监理工作月报，监理月报的内容应符合《建设工程监理规范》的要求。
5.施工准备阶段
应按照《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》审查核验施工承包人提交的技术文件及资料，并由总监理工程师在相应的技术文件报审表上签署意见，审查未通过的，安全技术措施及专项施工方案不得实施。审查的主要内容应当包括:
①基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求;
②施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求;
③冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求;
④施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。
6.负责组织审査承包人提交的施工组织设计（含施工方案），重点审核:
①审查施工组织设计对保证工程质量是否有可靠的技术和组织措施；
②督促承包人编制针对本项目工程质量通病的技术措施及工程质量预控措施并对之进行审核；
③督促承包人提交冬、雨季施工内容的质量保证措施并对之进行审核；
④督促承包人编制水土保持方案，并对之进行审核；
⑤督促承包人编制成品保护措施、方法并对之进行审核。
7.办公场所与资料上墙
办公场所应保持整洁；监理组织机构、工程形象进度、现场平面布置监理规划和实施细则要点等资料要求上墙。
8.检验批、验收制度
①专业监理工程师应按照验收标准对施工单位的自检资料进行复查并书面汇报总监理工程师；
②由专业监理工程师及时组织建设单位、相关单位及人员，对施工单位提交的检验批、分项分部工程质量验收记录表进行现场复核，对施工质量进行验收。
③如验收不合格，专业监理工程师应通知施工单位进行返工或修整处理，返工或修整处理完毕，自检合格后重新组织验收。
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第四章 响应文件格式

一、响应文件包装封面格式

2026年  月  日   时开标前不得开启

响应文件


正/副本




项目名称：  湘澧盐化提质升级技术改造项目—循环流化床锅炉升级改造--监理服务  
响应人名称（盖单位章）：                    
法人或代理人（签字或盖章）：                 
响应人地址：                                  







二、报价函
报价函
 致：湖南省湘澧盐化有限责任公司 
我单位经仔细研究贵公司《湘澧盐化提质升级技术改造项目—循环流化床锅炉升级改造》监理服务采购文件后，作出监理费报价按           元（含税6%）（人民币大写：               元整），并按此价格对该工程的监理工作进行总包干（报价总额已包含：①满足日常工作要求配置的软件及硬件等设备费用；②派驻现场监理人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险费用；③办公人员及实验等用房、食宿、交通、通讯的费用；④试验检测仪器设备及试验检测等相关费用；⑤完成本项目监理工作的劳务费、技术服务费以及监理范围内可能发生的其他费用）。
 我们同意在报价有效期90天内严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终将对我方具有约束力。
在合同正式签署生效之前，本报价函将构成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力。
我们理解贵公司不负担我们的任何报价响应的费用。



                                  报价单位：（盖章）
                                  法人或代理人：(签字或盖章)
                                  报价单位地址：
                                  报价单位电话：
                              日期：    年  月  日





[bookmark: _Toc318213170][bookmark: _Toc392941015][bookmark: _Toc395312612]报价分析表

	序号
	费用名称
	费用
	占总费用比例（%）

	1
	监理人员费用
	
	

	2
	一般办公设备用品
	
	

	3
	特殊办公设备
	
	

	4
	测量设备
	
	

	5
	保险费
	
	

	…
	
	
	

	
	报价金额大写：


注：本表“费用名称”栏，报价人可根据实际情况增加列述条目。



报价单位：  （盖单位章）
法人或代理人：  （签字或盖章）
日    期：          年    月    日










报价承诺书
致：湖南省湘澧盐化有限责任公司
经我单位慎重考虑，自愿响应贵公司《湘澧盐化提质升级技术改造项目—循环流化床锅炉升级改造》项目工程建设的监理服务，承诺如下：
1、保证不围标、串标、买标，成交后不卖标、转包、出借资质和违法分包。
2、递交响应文件时，提供的总监理工程师、专业监理工程师和监理员是本企业的在岗人员且其证书真实有效。
3、保证成交的总监理工程师每月在施工现场不少于22天，专业监理工程师和监理员每月在施工现场工作不少于26天，全过程实施旁站监理，并押证上岗。
4、保证中途不变更成交的总监理工程师、各专业监理工程师和监理员。
5、保证在成交后，严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。
6、保证对施工单位中标的建造师、施工员、质检员、专职安全员、材料员、造价员到岗到位情况进行严格的登记、监督、检查。
7、我单位保证全面履行以上承诺，如未履行承诺，自愿接受将公司不诚信行为列入“黑名单”，并按合同约定进行经济处罚。


响应单位（盖章）：          
法人或代理人（签字或盖章）：        
日期：  2026年   月   日


                               

                           
三、法定代表人授权委托书
1.法定代表人授权委托书
本人作为      （响应单位）       的法定代表人，在此授权我公司的 姓名及手机号：      ，作为我的授权代理人，以本公司名义参加《湘澧盐化提质升级技术改造—循环流化床锅炉升级改造》项目工程监理服务的采购响应活动，代理人在开标、评审、合同谈判中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。
特此授权。
	

代理人人身份证头像面


	

代理人身份证国徽面







 被授权人：（签章/签字）
法定代表人：（签章/签字）
响应单位：（盖单位公章）
日期：    年   月   日






2.法定代表人（单位负责人）身份证明
     
响应单位：                                      
单位性质：                                      
地    址：                                              
成立时间：     年     月       日
经营期限：                                      
姓名：     身份证号：     性别：       年龄：       职务：       系          （响应单位）的法定代表人。
特此证明。
	

法定代表人身份证头像面


	

法定代表人身份证国徽面





响




响应单位： （公章）
年  月  日











四、资格审查资料


（一）营业执照、资质证书及2024、2025年度财务状况

（复印件，加盖单位公章）

（1）营业执照
附响应人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）。

（2）资质证书（含企业安全生产许可证）
附响应人资质证书副本等材料的复印件。

（3）2024、2025年度财务状况
附经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的财务会计报表，包括资产负债表、利润表等的复印件。













（二）响应单位基本情况表

	企业名称
	
	成立日期
	

	注册地址
	

	法人姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	资质等级
	
	资格证书编号
	

	营业执照号
	
	注册资本
	

	基本账户银行
	
	账号
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	企业员工数量（人）
	其中技术人员         人
	其中注册监理师       人

	
	教授级
	高工
	工程师
	助工
	工民建
	水暖电
	其他

	
	
	
	
	
	
	
	

	经营范围
	





	备注
	






（三）企业信誉

响应人不存在不良经营状况和不良信用记录，不得被责令停业，暂扣/吊销执照，或吊销资质证书；不得存在其他丧失履约能力的情形及法律法规规定的其他违法情形。
1、“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单。截图：













2、“全国法院失信被执行人信息查询平台”或“信用中国网站”未被列入失信被执行人名单及未被列入重大税收违法案件当事人名单。截图：











（四）拟项目总监理工程师任命书

我公司如有幸中标成交，将任命  （姓名） 为                 项目的总监理工程师。总监理工程师性别：      年龄：   身份证号：               所在部门：         职务：         职称：          。
特此任命。



响应单位：（盖章）     
法定代表人：（签字或盖章） 
日期：   年   月   日
  























（五）总监理工程师履历表
	姓名
	
	性别
	
	电话
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目总监年限
	

	注册监理工程师职称证号
	
	注册证书号
	

	主要工作经历
	



	诚信承诺
	本人忠实履行监理合同，讲职业道德，严格执行监理大纲和国家标准、规范规程，实现监理项目质量、安全、进度、付款等各项控制目标。
总监签名：           

	最近5年内已完成或在监的工程情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开/竣工日期
	工程质量
	在项目中担任职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4、 业绩资信资料

（一）响应人近五年内完成的类似项目业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
（如有要求则填写）
	

	服务期限
	

	服务内容
	

	项目负责人或总监理工程师
	

	项目描述
	






	备注
	


注：
1.响应人提供中标通知书、合同协议书、发包人出具的证明文件等可以作为考核依据资料的复印件，并加盖响应单位公章；
2.业绩考核依据资料须体现项目负责人或总监理工程师姓名；
3.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
（二）拟投入监理服务机构

	项
目
监
理
部
人
员
	监理人员
	姓名
	专业
	职称
	执业证书
	监理服务工作年限

	
	总监
	
	
	
	
	

	
	房屋建筑
监理
	
	
	
	
	

	
	电力或机电工程监理
	
	
	
	
	

	
	监理员
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	

	委托代理人
	姓名
	学历/专业
	职称
	职务
	企业工作年限

	
	
	
	
	
	


注：监理部在现场人员不少于4人，根据项目进展，在不同时期合理调整配置。
附：1、监理部人员执业资格证、注册证、专业技术职称证等相关资料并加盖公章。
2、委托代理人及监理部成员是本企业在职员工，提供最近3个月的社保缴费证明材料并加盖公章。








（三）近五年工程监理服务获奖情况表

	序号
	项目名称
	奖项名称
	颁奖单位
	获奖时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：所有奖项均附上证明材料复印件。复印件均须加盖响应人公章。











5、 监理服务方案
响应人根据项目实际自拟监理服务方案。服务方案应包括（但不限于）下列内容：
一、项目概况
二、监理依据与工作目标
三、监理服务机构设置（框图）与岗位职责
四、监理服务方案及说明
五、监理服务质量、进度等保证措施
六、监理服务安全保证措施
七、监理工作重点、难点分析
八、对本项目监理服务的合理化建议
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